[bookmark: _GoBack]实验室酒精灯使用申请表

	申请人
	
	学  号
	

	联系电话
	
	导师姓名
	

	申请使用时间
	年   月   日——        年    月    日

	使用目的和内容：






	注意事项：
1. 原则上学院禁止在细胞间使用酒精灯，应采用更加安全的方式替代。
2. 请认真阅读实验室各项规章制度，熟悉酒精灯使用注意事项及火灾应急预案。
3. 课题负责人密切关注本课题组酒精灯的使用情况。


	申请人签名：
本人已阅读实验室各项规章制度，熟悉酒精灯使用注意事项及火灾应急预案。



签名：                时间：

	导师意见：


签名：                时间：

	实验室安全负责人意见：


签名：                时间：

	
备注：






制表：医学与健康研究院办公室

酒精灯使用安全注意事项
NO.1
酒精灯在添加酒精时，要盖灭火焰，同时，远离生物安全柜和超净工作台（最好水槽边进行），以防加入酒精时酒精洒出埋下火灾隐患。
NO.2
点燃酒精灯前，需检查酒精灯内酒精多于四分之一少于三分之二，同时检查酒精灯灯芯的固定情况，以防灯芯掉落造成酒精灯内燃烧。
（注：酒精量超过酒精灯容积2/3，点燃时可能因酒精挥发、膨胀外溢而失火；酒精量少于酒精灯容积1/4，灯里充满着酒精蒸气与空气爆炸混合物，点燃时会引起爆炸）。
NO.3
酒精灯的灯芯外部长度一般宜控制在0.3~0.5 cm。
（注：灯芯过短会导致空气进入酒精灯内，点燃灯芯时会发生爆燃，使灯芯喷出，把超净台上方的高效滤膜点燃！）。
NO.4
用70-75%酒精喷双手以及手臂后，不要马上点燃酒精灯，以防止手套表面的酒精被点燃，造成恐慌和烧伤。
NO.5
当酒精灯在使用过程中小范围起火时，不要慌张，迅速用湿毛巾或者灭火毯将火焰盖灭，必要时使用灭火器，如果火情严重，应立即撤离，并向学院、保卫处以及消防部门报告。
NO.6
生物安全柜和超净工作台上方的高效滤膜属于易燃物品，一旦遇明火，极易点燃。请大家在使用酒精灯时认真按照说明使用，以防发生危险。
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